Peakston MW Klebespachtel Ásványgyapot ragasztó

                                         Biztonsági adatlap

Kiállítás kelte: 2015.07.01
Felülvizsgálat dátuma:  
Verzió:1
	1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító 

Termék kereskedelmi neve: Peakston MW Klebespachtel Ásványgyapot ragasztó
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Azonosított felhasználása:  Ásványgyapot hőszigetelő rendszerek ragasztó és ágyazó habarcsa
1.3. Szállító(k) adatai
Forgalmazó neve: PEAKSTON Kft.

címe:
                2336 Dunavarsány, Bajai út 2090.



telefon: 
                +36-24/814-700   fax: +36-24/814-701


e-mail:

 peakston@peakston. hu


1.4. Sürgősségi telefonszám
       Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat - Budapest



(36) 06/80/201-199  

	2. Szakasz: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

1272/2008/EK szerint


Osztályozás

Szemirritáló 1. kategória
Bőrirritáló 2. kategória
Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) 3. kategória

Bőrszenzibilizáló 1. kategória
H-kód/Figyelmeztető mondat
H318Súlyos szemkárosodást okoz
H315 Bőrirritáló hatású.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
2.2. Címkézési elemek 

1272/2008/EK szerint


Piktogram
[image: image1.emf]   [image: image2.emf]
Figyelmeztetés

Veszély
Tartalmaz

a cementtartalmú keverék nem tartalmaz több mint 0,0002% oldható hat vegyértékű krómot a teljes cement szárazanyaghoz képest.
H-kód/Figyelmeztető mondat

H318Súlyos szemkárosodást okoz
H315 Bőrirritáló hatású.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
P-kód/Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P403 Jól szellőző helyen tárolandó.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P280 Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.. P261: Kerülje a por/ füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P304+P340+P312: BELÉLEGZÉS ESE​TÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKO​LÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz                              
Egyéb: 
a cementtartalmú keverék nem tartalmaz több mint 0,0002% oldható hat vegyértékű krómot a teljes cement szárazanyaghoz képest.

	3. Szakasz: Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ
3.1. Anyagok: ez a termék egy keverék

3.2. Keverék:
Veszélyes anyag

CAS-szám

EU szám

Tömeg %

1272/2008/EK.

Osztályozás

H-kód

portlandcement-klinker*

65997-15-1
266-043-4
30-40
Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
Skin.sens 1. 

H318 
H315
H335
H317
Kalcium – dihidroxid*
1305-62-0
215-137-3
≤ 5

Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, 

H318

H315 
H335

A cement és a cementtartalmú készítmények nem tartalmaznak több mint 0,0002% oldható hat vegyértékű krómot a teljes cement szárazanyaghoz képest.
A táblázatban szereplő H-kódhoz tartozó mondatok a 16. pontban találhatók.
* Az anyag nem került osztályozásra a 1272/2008/EK és a 790/2009/EK  rendeletekben, a táblázatban szereplő osztályozás a gyártó által meghatározottak

	4. Szakasz: Elsősegélynyújtás
4.1.  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános utasítások:

Egészségügyi panaszok, vagy kétségek fellépése esetén forduljon orvoshoz. Amennyiben a bárminemű érintés (irritáció)  nyomán fellépő tünetek  az elsősegélynyújtást követően nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.
Belégzés esetén: 

Hagyja el a fertőzött munkahelyet, majd azt követően forduljon orvoshoz. 
Bőrrel való érintkezés: 
Vesse le a szennyezett öltözéket, öblítse le a bőrt tiszta vízzel és  

 szappannal.  Az irritált helyeket kenje be megfelelő nyugtató kenőccsel.  
Szemmel való érintkezés: 

Öblítse ki a szemet legalább 15 percig folyó vízzel , esetleg erőszakkal 
 nyitva tartott szemhéjjal.  Ezt követően forduljon orvoshoz. 
Lenyelés esetén: 

Igyon meg egy pohár vizet.  Ne idézzen elő hányást, forduljon orvoshoz
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Belégzés esetén: 

Izgatja a légutakat, belélegzése irritálhatja a légzőrendszert. Köhögést, fejfájást, szédülést, demenciát, gyengeséget, hányingert és hányást okozhat.

Bőrrel való érintkezés: 

Izgatja a bőrt, a bőr kipirulását, kiszáradását és megrepedését okozhatja. 
Szembejutás esetén: 

Irritálja a szemet, bőrpír, fájdalom, könnyezés jelentkezhet. 
Lenyeléskor: 

Lenyelés esetén izgatja a torok, a nyelőcső és a gyomor nyálkahártyáját. Hasfájást, hányingert, hányást okozhat 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:





nem áll rendelkezésre információ

	5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag:
Környezeti tüzek oltásakor száraz oltóanyagot, port, habot ill. CO2 –t kell használni. A helyi körülményeknek és a helyi környezetnek megfelelő tűzoltási intézkedéseket kell alkalmazni. 
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:



Az információ nem áll rendelkezésre
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az információ nem áll rendelkezésre
5.4. Egyéb információ: 

A termék éghetetlen. 

	6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:



Minimalizáljuk a porszintet. Biztosítsuk a megfelelő szellőzést. Távolítsuk el a védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket. Kerüljük a bőr, szem és a ruházattal való érintkezést –viseljünk megfelelő védőfelszerelést (lásd 8. rész). Kerüljük a por belélegzését – biztosítsuk a megfelelő szellőzést vagy a megfelelő légzőrendszeri védőfelszerelés használatát, illetve a megfelelő védőfelszerelés viseletét
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:



Kerülni kell a termék kiszóródását. A kiömlött anyagot helyezzük megfelelő tárolóba. Szárazon kell tartani, ha lehetséges. Fedett területen kerülni kell a felesleges porképződést. A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe (pH érték növelése). Nagyobb mennyiségű anyag vizekbe való kijutását jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságoknak vagy más szabályozó szervnek
6.3 A szennyezés mentesítés módszere: Szedjük fel a terméket mechanikus úton, száraz módszerrel. Használjunk porszívó berendezést, vagy lapátoljuk zsákokba.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Az ártalmatlanításra vonatkozó utasításokat lásd a 13. szakaszban.

	7. Szakasz: Kezelés és tárolás
7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések


Az anyag kezelése során tartsa be az S mondatok rendelkezéseit        
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolásra vonatkozó információk
Száraz helyen, eredeti csomagolásban tárolandó, védendő a nedvességtől. 
7.3 Meghatározott végfelhasználás

lásd a 1. szakasz

	8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek

Közösségi határértékek
Anyag

Portland cement

CAS szám

65997-15-1

Megjegyzés

Kvarc tartalmi és króm tartalmat külön kell értékelni

 

Határérték – 8 óra

Határérték – 15 perc

 

ppm

mg/m³

ppm

mg/m³

Austria
 

5 inhalable aerosol

 

10 inhalable aerosol

Belgium
 

10

 

 

Finland

 

5 

 

 

 

 

1

 

 

Germany (AGS)
 

5 inhalable aerosol

 

 

Hungary
 

10 inhalable

 

 

Ireland
 

1 

 

 

Latvia

 

6

 

 

Spain
 

4

 

 

Switzerland
 

5 inhalable aerosol

 

 

United Kingdom
 

10 inhalable aerosol

 

 

 

 

4 respirable aerosol

 

 

 

Anyag
Kálcium hidroxid

CAS szám
1305-62-0

 

Határérték – 8 óra

Határérték – 15 perc

 

ppm

mg/m³

ppm

mg/m³

Austria
 

2 inhalable aerosol

 

4 inhalable aerosol

Belgium
 

5

 

 

Denmark

 

5

 

10

European Union
 

5

 

 

Finland

 

5

 

 

France
 

5

 

 

Germany (AGS)
 

1

 

2 

Germany (DFG)
 

1 

 

2 

Hungary
 

5

 

 

Ireland
 

5

 

 

Latvia

 

10

 

 

Spain
 

5

 

 

Sweden

 

3

 

6 

Switzerland
 

5 inhalable aerosol

 

 

United Kingdom
 

5

 

 

8.2 Az expozíció ellenőrzése 
Egyéni védőfelszerelés
Kézvédelem: 
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt. A kesztyű használata után bőrtisztító és bőrápoló szereket alkalmazzunk.

Légzésvédelem:

Nem szükséges.
Szemvédelem:
Védőszemüveg.

Bőrvédelem:
Védőruha.

Munkavédelmi előírások:

Biztosítsa a munkahely tökéletes szellőzését.  Tartsa be a vegyi anyagok használata során alkalmazandó szokásos egészségvédelmi intézkedéseket, ezen belül ügyeljen arra, hogy az anyag bőrrel vagy szemmel ne kerüljön érintkezésbe.  Munka közben ne egyen, ne fogyasszon italt, és ne dohányozzon.  A munka befejezése után mosson kezet meleg szappanos vízben.  Kenje be a bőrét megfelelő nyugtató készítménnyel.

	9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra

Külső megjelenés

a) Megjelenés: 
por

b) Szag: 

szagtalan

c) Szagküszöbérték: 
magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre

d) pH (20 ° C): 

magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat (cement: kizárólag vízben való elkeverés esetén a pH értéke 11,0-13,5, kálcium.hidroxid:12,4)

e) Olvadáspont / fagyáspont:
magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre

f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre

g) Lobbanáspont: 
nem vonatkozik

h) Párolgási sebesség: 
magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre

i) Tűzveszélyesség (szilárd, gáz): 
nem éghető

j) Felső / alsó határa a gyulladási vagy robbanási: a termék nem jelent robbanásveszélyt

k) a gőznyomás (20 ° C-on): 
magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre

l) Gőzsűrűség: 
nem vonatkozik 

m) Relatív sűrűség (20 ° C-on): 
magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat (cement 2,8-3,2 g/cm3, kálcium.hidroxid: 2,24 )

n) oldódik vízben: 
magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat (cement: 1,5 g/l-ig)

o) megoszlási hányados: 
magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre

p) gyulladási hőmérséklet: 
magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre

q) Bomlási hőmérséklet: 
magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre

r) Viszkozitás: 
nem vonatkozik 

s) Robbanásveszélyes tulajdonságok: a termék nem robbanásveszélyes.

t) oxidációs tulajdonságok: 
magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre

9.2 Egyéb információk:

nem áll rendelkezésre információ.

	10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
A termék normál tárolási körülmények mellett stabil.
10.2 Kémiai stabilitás

A termék normál tárolási körülmény és használat esetén (lásd. 7. szakasz) között stabil. 
10.3 A veszélyes reakciók
magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat (cement: Savak – heves, hő- és gázképződéssel járó reakciót váltanak ki (exotermikus reakció; kalcium - dihidroxid exoterm reakciókba lép a savakkal. Amikor 580 °C fölé hevítjük, a kalcium - hidroxid lebomlik és kalcium - oxid, valamint víz ( H2O ) keletkezik).
10.4 Kerülendő körülmények:
magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat
10.5 Nem összeférhető anyagok:
magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat (cement, kálcium-hidroxid esetében: kerülendő anyag: Savak).
10.6 Veszélyes bomlástermékek: magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre 

	11. Szakasz: Toxikológiai információk
11.1. Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat
A termékben lévő cementre vonatkozó egyéni tapasztalatok:  Izgató hatású termék.  Túlérzékeny személyeknél a bőrrel való tartós érintkezés szenzibilizáció kifejlődéséhez vezethet. Az anyag, ill. készítmény expozíciója során fellépő tünetek  Porként és vízzel való összekeverés esetén légzőszervi- és bőrirritáció lép fel.
Akut toxicitás:
magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat

Cement

Heveny toxicitás: 

Az információ nem áll rendelkezésre

LD50, orális, patkányon (mg/kg): 
Az információ nem áll rendelkezésre

LD50, dermális, patkányon vagy házinyúlon (mg/kg):  Az információ nem áll rendelkezésre

LD50, inhalációs, patkányon, aeroszolra vagy részecskékre vonatkozóan (mg/m3): 




Az információ nem áll rendelkezésre

LD50, inhalációs, patkányon, gázokra vagy gőzökre vonatkozóan (mg/m3): Az információ nem áll rendelkezésre

Szubkrónikus – krónikus toxicitás: 
Az információ nem áll rendelkezésre

Bőrizgatás:

            
Izgató hatású anyag
Szem:



Izgató hatású anyag. 

Szenzibilizáció: 


Az információ nem áll rendelkezésre.

Rákkeltő hatás: 


Az információ nem áll rendelkezésre.

Mutagenitás : 


Az információ nem áll rendelkezésre.

Reprodukciós toxicitás : 

Az információ nem áll rendelkezésre.

Állatkísérletek : 


Az információ nem áll rendelkezésre
A kalcium-dihidroxid nem okoz akut toxikus hatást.
További adatok: 

Nem állnak rendelkezésre.

	12. Szakasz: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat
A cementtartalomra vonatkozó heveny toxicitás a vízi élőlények tekintetében nem áll rendelkezésre.
A kalcium-dihidroxidra vonatkozó adatok:
LC50, 96 óra, halak (mg/l)

: 50,6 mg/l
EC50, 48 óra , vízibolhák (mg/l)
: 49,1 mg/l
LC50, 72 óra, algák (mg/l)

: 48 mg/l
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat
12.3 Bioakkumulációs
magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat
12,4 A talajban való mobilitás
magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat 
12.5 A PBT és vPvB értékelés
az összetevők nem minősülnek PBT vagy vPvB anyagnak
12.6 Egyéb káros hatások
Ökotoxikus hatások csupán nagy mennyiségű, vízzel kevert anyag szétszórása esetén jelentkezhetnek, a pH érték emelkedése következtében
A cementtartalomra vonatkozó adatok:Szervetlen anyag lévén jelen esetben nem releváns az ED(endokrin diszruptorok), PBT( perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok), valamint a PvB(fokozottan perzistents és fokozottan bioakkumulatív anyagok) tartalma. Protozoon Entosiphon sulcatum 0028 g / l; plankton Vorticella campanulla 1,0 g / l; Paramaecium caudatum 7,0 g / l.

	13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Az ártalmatlanítás ajánlott módja:

A keverék ártalmatlanítása:  Hulladék kódja: 17 01 07.   

megnevezése: beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól    

Szennyezett csomag ártalmatlanítása:  
Hulladék kódja: 15 01 01 


megnevezése: papír és karton csomagolási hulladékok 


	14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk 
A keverék nem tartozik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabály hatálya alá.
14.1 UN-szám:



-
14.2 Az ENSZ szállítási megnevezés
-
14.3 Szállítási veszélyességi osztály
-
14.4 Csomagolási csoport

-
14.5 Környezeti veszélyek

- 

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések -
14.7 MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás -






	15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
2000 évi XXV törvény A kémiai biztonságról

25/2000.(IX. 30.) EüM—SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról. 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

164/2003.(X.18.) Korm. rendelet. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

453/2010/EK rendelet a REACH rendelet módosításáról
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
790/2009/EK rendelet a 1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
15.2 Kémiai biztonsági értékelés: nem áll rendelkezésre

	16. Szakasz: Egyéb információk Az adatlapon alkalmazott rövidítések: 
ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást,

CK-érték: Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük)

vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
Jelmagyarázat

* = Változás az előző verzióhoz

Felülvizsgált adatlapoknál a hozzáadott, törölt vagy felülvizsgált információ:

A 2. felülvizsgálatra a 2015/830/EK rendelet miatt került sor. 
A változások részletezése:

2. szakaszban: az osztályozás és címkézés megadása a CLP rendelet szerint

3. szakaszban: az összetevők 67/548/EGK osztályozásának törlése
8. szakaszban: közösségi határértékek megadása

9. szakaszban: a kötelezően előírt jellemzők feltüntetése

A 3. pontban lévő táblázatban felsorolt H kódok magyarázata:


H315

Bőrirritáló hatású.

H317 

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz


H335

Légúti irritációt okozhat.
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